

吴江诚恒热处理科技有限公司

LWK-B型温控设备说明书
1、 简介

本设备主要用于管道工程的热处理，能准确控制加热器的温度变化，有6个控温点，额定输出功率为120KW。
2、 工作原理
本机采用一只XMTJ型数显温度调节器（0～10000C）作温度控制。先由热电偶把测量所得的温度信号传给温控表，再由温控表控制强电输出，对外接加热器供电。
3、 技术参数

输入：三相四线制

热电偶型号：K型

控温范围：0～10000C

输出功率：120KW,每组20KW/220V,共6组
4、 操作说明

打开电源开关，观察电压表三相电压。加热器按三相及相应控制点插到输出插座上，再把温度设定好即可，观察电流表及温度表温度显视。
5、 注意事项
1、 热电偶要注意正负，红为正，黑为负。
2、 加热器要注意额定电压，本机为输出220V。

3、 保险丝要采用RLSI-50A快速保险。
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